**РЕКОМЕНДАЦИИ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

**ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**

Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области напоминает и просит довести информацию до руководителей предприятий, реализующих пиротехнические изделия, что в целях обеспечения безопасности граждан, особенно детей и подростков, предотвращения чрезвычайных происшествий в период проведения новогодних и рождественских праздников продажу пиротехнических изделий организовать с соблюдением закона «О защите прав потребителей», постановления Правительства РФ от 19.01.98 № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров», общих требований безопасности ***пиротехнических изделий бытового назначения I-III классов*** опасности согласно ГОСТ Р 51270 – 99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

Рекомендуем обратить особое внимание на:

***П. 5 Классификация пиротехнических изделий***

***п.п. 5.1 по назначению и условиям применения пиротехнические изделия (ПИ) подразделяются на две группы:***

- **ПИ бытового назначения I-III классов**, свободно продаваемые населению, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков, а использование с соблюдением требований прилагаемой инструкции по применению обеспечивает за пределами опасных зон безопасность людей и отсутствие ущерба и окружающей среде;

- **ПИ технического и специального назначения IV-V классов**, обращение с которыми требует специальных знаний и навыков, соответствующей аттестации исполнителей (пользователей) и обеспечения определенных условий технического оснащения;

***5.2*** по степени потенциальной опасности при применении ПИ подразделяются на пять классов.

***П. 6 Требования безопасности***

***п.п. 6.1 Требования к пиротехнической продукции***

***6.1.13*** **ПИ бытового назначения не должны иметь класс опасности выше III**. К каждому ПИ в обязательном порядке должна быть приложена инструкция по применению (эксплуатации), содержащая выделенным шрифтом текст об опасности ПИ и ограничения по его применению на русском языке. Инструкция может быть нанесена на корпусе ПИ или его потребительской упаковке при условии обеспечения четкости и различимости текста. Инструкция может быть приложена к ПИ при условии наличия на нем и в инструкции однозначных идентификационных признаков.

***п.п. 6.2 Требования к нормативной и технической документации на пиротехническую продукцию***

***6.2.7*** Текст, прилагаемой к ПИ бытового назначения инструкции по применению (эксплуатации) совместно с надписями на ПИ (потребительской упаковке) должен содержать:

- наименование ПИ;

- ограничения по условиям обращения и применения ПИ;

- способы безопасной подготовки, запуска и утилизации (при необходимости);

- правила хранения;

- меры по предотвращению загораний ПИ и пожаров от них;

- срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;

- предупреждения об опасности ПИ;

- информационные элементы производителя;

- идентификационные признаки ПИ;

информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнической продукции.

Указанная информация должна быть изложена на русском языке (допускается её дублирование на других языках). Текст должен быть четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи должны быть выделены шрифтом или сопровождаться словом **«ВНИМАНИЕ!».**

***п.п. 6.3 Требования безопасности при обращении с пиротехнической продукцией (ПП)***

***6.3.3*** Отгружаемую потребителю (получаемую потребителем, продавцом) партию ПИ (её часть) следует сопровождать:

- товарно-сопроводительными документами, оформленными в установленном порядке;

- паспортом (формуляром), удостоверяющим соответствие ПП требованиям документации на ПИ;

- копией (ями) сертификата соответствия, заверенной(ыми) в установленном порядке (при отсутствии знака соответствия).

***п.п. 6.4 Требования безопасности к импортной пиротехнической продукции***

***6.4.1*** Импортируемая ПП должна соответствовать требованиям безопасности, изложенными в п. 6.2.7, 6.3.3 вышеуказанного стандарта.

***Правила противопожарного режима в Российской Федерации***

***7. Объекты организаций торговли***

***п. 115.*** На объектах организаций торговли запрещается:

в) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и **пиротехнических изделий** на расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации;