# gerbn

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

г. Оха

|  |
| --- |
| Об утверждении видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский» и периодичность их выполнения по категориям содержания |

На основании части 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации, в соответствии с решением Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.09.2020 № 6.14-4 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, подъездов к многоквартирным домам и социальным учреждениям, проездов и подъездов к садово-огородническим товариществам в границах муниципального образования городской округ «Охинский», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский» и периодичность их выполнения по категориям содержания (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ «Охинский» [www.adm-okha.ru](http://www.adm-okha.ru).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», первого заместителя главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» Рычкову Н.А.

**Глава муниципального образования Е.Н. Касьянова**

**городской округ «Охинский»**

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

городской округ «Охинский»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

**ВИДЫ РАБОТ**

**ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ СОДЕРЖАНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование конструктивных элементов и дорожных сооружений/виды работ | Периодичность работ по категориям содержания (количество воздействий) за год |
|  |
| 1 | 2 | 3 |
|   | **Полоса отвода, земляное полотно, система водоотвода, дорожные одежды** |
| 1 | Очистка проезжей части дорог (включая проезжую часть мостов), обочин, откосов, разделительных полос от мусора, грязи и посторонних предметов после зимнего периода механизированным и ручным способом с погрузкой в транспортные средства, вывозом и утилизацией на полигоне твердых бытовых отходов (ТКО) | 1 раз |
| 2 | Очистка грязи под барьерным (дорожным) ограждением вручную с погрузкой вручную в транспортные средства, вывозом и утилизацией на полигоне ТКО | 1 раз |
| 3 | Мойка дорожного покрытия после зимнего периода | 1 раз |
| 4 | Планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав | до 8 раз |
| 5 | Восстановление, прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав | до 20% от протяженности |
| 6 | Устранение дефектов укрепления кюветов и водоотводных и нагорных канав | до 8,5% от площади |
| 7 | Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. | до 20% от протяженности |
| 8 | Устранение мелких повреждений дождеприемных и смотровых приспособлений (замена люков, дефектных решеток и плит перекрытий) | до 10% от количества приспособлений |
| 9 | Ремонт водоотводных колодцев | по факту |
| 10 | Вывод люков смотровых колодцев до отметки проезжей части дороги | по факту |
| 11 | Устройство дренажных прорезей | до 50 прорезей на 100 км дорог |
| 12 | Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке, в том числе: |   |
|   | - очистка ливневой канализации, дождеприемных колодцев, лотков | до 3 раз |
|   | - промывка трубопроводов ливневой канализации | до 10% от протяженности |
|   | - очистка водоотводных лотков и труб водой из шланга под давлением | до 5% от протяженности |
|   | - прочистка дренажа шлангами | до 1% от протяженности |
| 13 | Противопаводковые мероприятия | по расчету |
| 14 | Устранение последствий размыва дорожного полотна | по факту |
| 15 | Подсыпка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см | до 10% от площади |
| 16 | Подсыпка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин | до 20% от площади |
| 17 | Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах | до 5% от площади |
| 18 | Восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м2 | по факту |
| 19 | Ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах | количество неустановленных съездов |
| 20 | Ликвидация последствий обвалов, осыпей, оползней земляного полотна | по факту |
| 21 | Засыпка щебнем провалов и ям в дорожном покрытии | по факту |
| 22 | Установка ограждений на колодцах и провалах дорожных покрытий | по факту |
| 23 | Восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума | 1 раз |
| 24 | Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе и на искусственных сооружениях (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) | до 3,5% от площади |
| 25 | Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях | до 150 п. м трещин на 1000 м2 покрытия |
| 26 | Заливка трещин на цементобетонных покрытиях | до 50 п. м на 1000 м2 покрытия |
| 27 | Восстановление деформационных швов покрытий | до 20% от длины швов |
| 28 | Устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий | до 5 м2 на 1000 м2 покрытия |
| 29 | Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит | до 5 м2 на 1000 м2 покрытия |
| 30 | Ликвидация колей глубиной до 50 мм | до 50 п. м на 1 км дороги |
| 31 | Фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном | до 100 п. м на 1 км дороги |
| 32 | Устройство изолирующего слоя из эмульсионно-минеральной смеси или мелкозернистой поверхностной обработки локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин на участках длиной до 100 м | до 100 п. м на участке |
| 33 | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м | до 10% от площади покрытия |
| 34 | Восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр | до 10% от площади |
| 35 | Восстановление поперечного профиля проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов | до 20% от площади |
| 36 | Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м2 | до 1 м2 на 1000 м2 покрытия |
| 37 | Вырубка деревьев и кустарника, обрезка веток для обеспечения видимости с уборкой и утилизацией порубочных остатков | по факту |
| 38 | Ликвидация нежелательной растительности химическим способом | по факту |
| 39 | Очистка прилотковой части дорог, обочин, откосов, разделительных полос от мусора и посторонних предметов ручным способом с погрузкой вручную в транспортные средства, вывозом и утилизацией на полигоне ТКО | до 50 раз |
| 40 | Очистка прилотковой части дорог от грязи ручным способом с погрузкой вручную в транспортные средства, вывозом и утилизацией на полигоне ТКО | до 48 |
| 41 | Очистка проезжей части дорог от мусора, пыли и грязи механизированным способом с увлажнением (мойка, подметание) | до 48 раз |
| 42 | Очистка проезжей части дорог от пыли и грязи (смета) подметально-уборочными машинами (ПУМ) с вывозом и утилизацией смета на полигоне ТКО | до 120 раз |
| 43 | Обеспыливание водой проезжей части дорог с усовершенствованным покрытием, механизированный полив | до 120 раз |
| 44 | Обеспыливание водой проезжей части дорог с гравийным и щебеночным покрытием, механизированный полив | до 120 раз |
| 45 | Мойка моющейся полосы водой из шланга | до 6 раз |
| 46 | Ликвидация нежелательной растительности химическим способом | по расчету |
| 47 | Посев трав на обочинах и разделительной полосе, укрепленных засевом трав | до 2% от площади |
| 48 | Механизированное скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода с уборкой и утилизацией | до 8 раз |
| 49 | Скашивание травы вручную в труднодоступных местах на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода вокруг опор наружного освещения, дорожных знаков, бордюрного камня с уборкой и утилизацией | до 8 раз |
| 50 | Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий дорог, расположенных в населенных пунктах - планировка площадей механизированным способом | до 8 раз |
| 51 | Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий дорог, соединяющих населенные пункты (планировка площадей механизированным способом) | до 48 раз |
| 52 | Планировка щебеночных и гравийных обочин | до 8 раз |
| 53 | Срезка и планировка неукрепленных обочин | до 8 раз |
| 54 | Механизированная снегоочистка (подметание) плужно-щеточными механизмами проезжих частей улиц (включая проезжую часть мостов), заездных и парковочных карманов, съездов, разворотных площадок при отсутствии или выпадении снежных осадков до 5 см | до 140 раз |
| 55 | Расчистка от снежных заносов: |   |
|   | - расчистка проезжих частей улиц (включая проезжую часть мостов), съездов, заездных и парковочных карманов, разворотных площадок с формированием снежного вала | До 170 раз |
|   | - устройство разрывов в валах (раздвигание снежного вала) | До 170 раз |
|   | - расчистка полосы для складирования снега | До 170 раз |
|   | - уборка снежных валов с обочин | До 170 раз |
|   | - перекидка снежного вала с прилотковых частей улиц (на свободные территории) | До 170 раз |
|   | - расчистка от снега автомобильных дорог с переходным и грунтовым покрытием | До 170 раз |
|   | - расчистка валов снега на автомобильных дорогах с переходным и грунтовым покрытием | До 170 раз |
|   | - перекидка валов снега шнекороторным снегоочистителем на автомобильных дорогах с переходным и грунтовым покрытием | До 170 раз |
|   | - расчистка вручную прилотковой части дорог от снега |   |
| 56 | Борьба с наледями (удаление снежно-ледяного наката механизированным способом) | до 15 раз |
| 57 | Открытие отверстий водопропускных труб после зимнего периода | 1 раз |
| 58 | Закрытие отверстий водопропускных труб на зимний период | 1 раз |
| 59 | Очистка труб от снега и льда | 1 раз |
| 60 | Приготовление противогололедных материалов | по расчету |
| 61 | Распределение противогололедных материалов | до 180 раз |
| 62 | Вывоз снега: |   |
|   | - механизированное сгребание валов снега в кучи для вывозки | По факту перед началом вывозки снега |
|   | - ручная и механизированная погрузка и вывоз снега для утилизации в местах, отведенных для этих целей постановлением администрации города | до 75% от объема выпавшего снега |
| 63 | Утилизация снежных масс в местах, отведенных для этих целей постановлением администрации города: |   |
|   | - выгрузка снега на площадки | по факту |
|   | - перемещение снега с помощью специализированной техники | по фактическому выполнению работ |
|   | - штабелевание и уплотнение снега | по фактическому выполнению работ |
|   | - зачистка подъездных путей | по факту |
|   | - погрузка остатков снеготаяния (мусора и различных отходов) на автотранспортные средства | по фактическому выполнению работ |
|   | - вывоз остатков снеготаяния в места, отведенные для этих целей постановлением администрации города | по фактическому выполнению работ |
|   | Искусственные и защитные дорожные сооружения |
| 64 | Очистка ручным и механизированным способом от поросли и мусора конусов, откосов, подмостовых русел, берегоукреплений с погрузкой, вывозкой и утилизацией на полигоне ТКО | до 2 раз в год |
| 65 | Заделка трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне деформационных швов у тротуаров и на тротуарах мостовых сооружений | до 20% от длины швов |
| 66 | Подкраска металлических элементов перил, ограждений | 1 раз |
| 67 | Нанесение разметки на элементы мостовых сооружений | 1 раз |
| 68 | Смазка опорных частей, очистка элементов от гнили и местное антисептирование на деревянных мостах | 1 раз |
| 69 | Противопаводковые мероприятия | по расчету |
| 70 | Скашивание травы вручную в подмостовой зоне | до 6 раз |
| 71 | Техническое обслуживание очистных сооружений | по расчету |
| 72 | Исправление водоотводных трубок, лотков и изоляции в зоне примыкания к ним, исправление повреждений деформационных швов, тротуаров, перил и ограждений | по расчету |
| 73 | Устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью | по расчету |
| 74 | Нанесение на конструкции мостового сооружения соответствующей разметки | 1 раз |
| 75 | Устранение повреждений деталей опорных частей и связей пролетных строений, а также смотровых приспособлений, устранение повреждений козырьков вдоль пролетов и сливов с горизонтальных поверхностей опор и пролетных строений | по мере необходимости |
| 76 | Локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки) элементов металлических конструкций пролетных строений и опор, окраска перил, ограждений и столбов освещения | 1 раз в 2 года |
| 77 | Замена дефектных заклепок, подтяжка болтов, нейтрализация трещин в металле, восстановление узлов и стыков объединения стальных балок с железобетонными плитами и узлов ферм | по мере необходимости |
| 78 | Устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов, регуляционных сооружениях и подходов, устранение размывов у опор | по мере необходимости |
| 79 | Исправление сопряжения мостового сооружения с насыпью, исправление положения переходных плит | по мере необходимости |
| 80 | Устранение мелких дефектов железобетонных конструкций, включая гидрофобизацию поверхности, заделку раковин, сколов и трещин, устранение проломов плит, разрушений диафрагм, продольных швов омоноличивания балок (арок), восстановление части элементов с добавлением арматуры и последующим бетонированием этого участка (консолей плит, торцов балок и т.д.) | по мере необходимости |
| 81 | Устранение дефектов или замена отдельных секций тротуаров, перил, ограждений, восстановление элементов лестничных сходов | по мере необходимости |
| 82 | Замена части покрытия, замена водоотводных трубок и лотков, восстановление изоляции на части мостового полотна, устранение дефектов системы водоотвода на искусственных сооружениях и подходах к ним, исправление или замена деформационных швов | по мере необходимости |
| 83 | Замена досок настила и тротуаров деревянных мостов | по расчету |
| 84 | Устранение дефектов или частичная замена прогонов, подтяжка тяжей узлов ферм | по мере необходимости |
| 85 | Антисептирование деревянных конструкций пролетных строений и опор | 1 раз в 20 лет |
| 86 | Устранение дефектов оголовков труб и открылков устоев мостов; устранение локальных повреждений изоляции и стыков колец труб изнутри | по мере необходимости |
| 87 | Замена подферменников; торкретирование поверхности опор; восстановление части ригелей и стоек; восстановление защитного слоя бетона отдельных элементов пролетных строений и опор | по мере необходимости |
| 88 | Замена или выправка опорных частей с подъемом пролетного строения | по расчету |
| 89 | Очистка тротуаров мостов и барьерных ограждений от грязи вручную с погрузкой, вывозкой и утилизацией на полигоне ТКО | до 12 раз |
| 90 | Механизированная мойка тротуаров мостов | до 6 раз |
| 91 | Мойка барьерных и перильных ограждений вручную | до 6 раз |
| 92 | Ручная расчистка пешеходной части (тротуаров) мостов в зимний период | до 20 раз |
| 93 | Механизированная и ручная расчистка подходов к мостам в зимний период | до 20 раз |
|   | Элементы обустройства |
| 94 | Очистка тротуаров, территорий автобусных остановок от мусора, грязи и посторонних предметов после зимнего периода механизированным и ручным способом с погрузкой в транспортные средства, вывозом и утилизацией на полигоне ТКО | 1 раз |
| 95 | Очистка грязи под дорожным и барьерным ограждением после зимнего периода вручную с погрузкой вручную в транспортные средства, вывозом и утилизацией на полигоне ТКО | 1 раз |
| 96 | Мойка тротуаров после зимнего периода | 1 раз |
| 97 | Исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций дорожных и барьерных ограждений | по расчету |
| 98 | Установка недостающих дорожных и барьерных ограждений | по факту |
| 99 | Окраска дорожных и барьерных ограждений | 1 раз |
| 100 | Натяжение или замена тросовых ограждений | при необходимости |
| 101 | Замена отдельных разрушенных бордюров | по факту |
| 102 | Устранение повреждений (ремонт) бордюров | до 20% от протяженности |
| 103 | Срезка арматуры на бордюре | по факту |
| 104 | Освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности и организации движения | при необходимости |
| 105 | Замена поврежденных скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха | по факту |
| 106 | Установка недостающих скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха | по факту |
| 107 | Замена поврежденных урн | по факту |
| 108 | Установка недостающих урн | по факту |
| 109 | Окраска урн и скамеек, въездных знаков | до 2 раз |
| 110 | Устранение отдельных повреждений (ремонт) скамеек и урн, въездных знаков | до 30% от общего количества |
| 111 | Очистка и мойка въездных знаков | до 2 раз |
| 112 | Подметание тротуаров вручную и механизированным способом с ручной и механизированной погрузкой смета в автотранспортное средство с вывозом и утилизацией смета на полигоне ТКО | до 48 раз |
| 113 | Очистка тротуаров от пыли и грязи (смета) подметально-уборочными машинами (ПУМ) с вывозом и утилизацией смета на полигоне ТКО | до 14 раз |
| 114 | Механизированная мойка тротуаров | до 8 раз |
| 115 | Мойка тротуаров водой из шланга | 1 раз |
| 116 | Устранение повреждений тротуаров, восстановление тротуарной плитки | до 5% от площади тротуаров |
| 117 | Механизированная снегоочистка (подметание) тротуаров при отсутствии или выпадении снежных осадков до 5 см | до 50 раз |
| 118 | Механизированная расчистка тротуаров с формированием снежного вала | до 45 раз |
| 119 | Перекидка снежного вала шнекороторным снегоочистителем | до 25 раз |
| 120 | Расчистка тротуаров (радиусы, пешеходные переходы) вручную | до 45 раз |
| 121 | Распределение противогололедных материалов на тротуарах | до 45 раз |
| 122 | Расчистка вручную барьерного и дорожного ограждения | 1 раз |
| 123 | Очистка рекламных тумб вручную | 1 раз |
| 124 | Ремонт основания рекламной тумбы | 1 раз |
| 125 | Окраска рекламной тумбы | 1 раз |
| 126 | Очистка территорий автобусных остановок и автобусных павильонов от грязи и мусора вручную с погрузкой в автотранспортное средство, вывозом на полигон ТКО и утилизацией | до 30 раз |
| 127 | Устранение мелких повреждений автобусных павильонов | до 50% от имеющегося количества |
| 128 | Мойка остановок общественного транспорта и автобусных павильонов | до 3 раз |
| 129 | Установка недостающих автобусных павильонов | по факту |
| 130 | Замена существующих автобусных павильонов | до 20% от имеющихся в наличии |
| 131 | Окраска автобусных павильонов | 1 раз |
| 132 | Расчистка от снега и сколка льда на посадочных площадках автобусных остановок (ручная с применением механизмов) | до 70 раз |
| 133 | Ручные работы по ликвидации ледяных образований в лотковых частях заездных карманов автобусных остановок | до 70 раз |
| 134 | Установка (сбор) урн и скамеек | 1 раз |
| 135 | Уборка мусора из урн (погрузка мусора вручную в специализированный транспорт, вывоз на полигон ТКО и утилизация) | до 185 раз |
| 136 | Протирка внешней поверхности урн | до 7 раз |
| 137 | Очистка и мойка стоек, дорожных знаков, катафотов, сигнальных столбиков, светоотражающих щитков на дорожном ограждении | до 8 раз |
| 138 | Замена дорожных знаков | по факту |
| 139 | Замена стоек дорожных знаков | по факту |
| 140 | Подсыпка и планировка берм дорожных знаков | по факту |
| 141 | Нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки | до 2 раз |
| 142 | Очистка и мойка буферов перед дорожным ограждением | до 8 раз |
| 143 | Замена светоотражающих элементов на ограждениях и столбиках, замена светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением | по факту |
| 144 | Содержание светофорных объектов | ежедневно |
| 145 | Установка недостающих дорожных знаков | в соответствии с Проектом организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети  |
| 146 | Установка недостающих светофорных объектов | в соответствии с Проектом организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети  |
| 147 | Устройство (монтаж, демонтаж) недостающих искусственных дорожных неровностей (ИДН) и дорожных знаков к ним | в соответствии с Проектом организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети  |
| 148 | Установка сферических дорожных зеркал и их комплектующих | в соответствии с Проектом организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети  |
| 149 | Ремонт сферических дорожных зеркал и их комплектующих | по факту |
| 150 | Ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН), в том числе замена звеньев, обслуживание анкерных креплений, покрытие металлоконструкций антикоррозионным лакокрасочным материалом | по факту |
|   | Прочие работы |
| 151 | Разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки | 1 раз в три года |
| 152 | Организация временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям в установленном порядке, установка и уход за временными дорожными знаками | при необходимости |
| 153 | Содержание стационарных очистных сооружений | по расчету |
| 154 | Содержание площадок для временного складирования снежных масс | по расчету |
| 155 | Аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП) | по факту |
| 156 | Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений | 1 раз в 3 - 5 лет |
| 157 | Повторная диагностика, обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 1 раз |
| 158 | Обследование и испытание искусственных сооружений | при необходимости |

Примечание: числовое значение периодичности выполнения работ, указанное с предлогом "до", включается в количество воздействий.